**Załącznik nr 1 do SWZ**

Gmina Bielsk

OFERTA

**WYKONAWCA**

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*(pełna nazwa/firma, imię i nazwisko w zależności od podmiotu)*

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP:............................................. lub *PESEL …………………………………….……. (w zależności od podmiotu)*

Województwo............................................................... Powiat.................................................................

Internet: http://............................................................ e-mail:..........................@.........................

**adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wykonawcy** znajdującej się na platformie **ePUAP: ….………………………………………………………………………….………….……………**

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego,

**Oferuję/oferujemy\*** wykonanie zamówienia pn.: **„Remont dróg w gminie Bielsk w zakresie n/w zadań”** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ

I.

**CZĘŚĆ I:**

1. Zadanie nr 1: **Remont drogi gminnej w miejscowości Dębsk**
2. Zadanie nr 2: **Remont drogi gminnej w miejscowości Gilino**
3. Zadanie nr 3: **Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo**
4. Zadanie nr 4: **Remont drogi gminnej w miejscowości Sękowo**
5. Zadanie nr 5: **Remont drogi gminnej w miejscowości Strusino**
6. Zadanie nr 6: **Remont drogi gminnej w miejscowości Tchórz**
7. Zadanie nr 8: **Remont drogi gminnej w miejscowości Goślice**

**kwota netto ………………… zł za wykonanie 1 m2 remontu drogi**

**VAT ……. %, kwota VAT: …………….. zł.**

**kwota brutto ………………………. zł. za wykonanie 1 m2 remontu drogi**

**UDZIELAM ZAMAWIAJĄCEMU:**

**gwarancji i rękojmi na cały zrealizowany przedmiot zamówienia** (*w tym wykonane roboty budowlano-montażowe i dostarczone/zamontowane urządzenia*) **na okres:**

**24 m-ce / 30 m-cy / 36 m-cy \*\***

*(\*\*- wyboru należy dokonać przez podkreślenie/zaznaczenie oferowanej ilości gwarancji i rękojmi)*

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie wybierze żadnej opcji, to Zamawiający odrzuci ofertę.

**CZĘŚĆ II:**

Zadanie nr 7: **Remont drogi gminnej w miejscowości Zągoty**

**kwota netto ………………… zł za wykonanie 1 m2 remontu drogi**

**VAT ……. %, kwota VAT: …………….. zł.**

**kwota brutto ………………………. zł. za wykonanie 1 m2 remontu drogi**

**UDZIELAM ZAMAWIAJĄCEMU:**

**gwarancji i rękojmi na cały zrealizowany przedmiot zamówienia** (*w tym wykonane roboty budowlano-montażowe i dostarczone/zamontowane urządzenia*) **na okres:**

**24 m-ce / 30 m-cy / 36 m-cy \*\***

*(\*\*- wyboru należy dokonać przez podkreślenie/zaznaczenie oferowanej ilości gwarancji i rękojmi)*

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie wybierze żadnej opcji, to Zamawiający odrzuci ofertę.

**II.**

**Zamówienie zrealizujemy** (*należy zaznaczyć właściwy kwadrat*):

 sami w konsorcjum z:

- ………………………………………………………………………………….………………………………………..

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę jako konsorcjum). Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

**III.**

***UWAGA!!! Wypełnić w przypadku składania oferty wspólnej*.**

W związku ze złożeniem **oferty wspólnej oraz zaistnieniem okoliczności o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,** oświadczam/oświadczmy\*, że niżej wymienione dostawy, roboty budowlane, usługi wykonują poszczególni wykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia | dostawy, roboty budowlane, usługi wykonywany przez wykonawcę |
|  |  |

**IV.**

Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć podwykonawcom* | *Nazwa (firma) podwykonawcy**(o ile są znani na dzień składania ofert)* | *Wartość lub procentowa część zamówienia* |
|  |  |  |
|  |  |  |

**V.**

Oświadczam, że przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SWZ, w tym w załączniku nr 9, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

**VI.**

**Oświadczam, że** wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

**VII.**

Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji warunków zamówienia.

**VIII.**

Oświadczam, że w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty zostanie wniesione przed podpisaniem umowy.

**IX.**

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

……………………………………………………………………………………………………..

e-mail: …………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………………………………

**X.**

**Czy wykonawca jest:**

* mikroprzedsiębiorstwo: **TAK / NIE\***
* małe przedsiębiorstwo: **TAK / NIE\***
* średnie przedsiębiorstwo: **TAK / NIE\***
* jednoosobowa działalność gospodarcza: **TAK / NIE\***
* osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej **TAK / NIE\***

inny rodzaj: **……………………………………………………………………………………………………….**

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

**(\*) – niepotrzebne skreślić**

**(\*\*) – wpisać „NIE DOTYCZY”**

 …...............................................................

 /podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

**Załącznik nr 2**

do SWZ

**OPIS WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ**

Zadanie nr 1: **Remont drogi gminnej w miejscowości Dębsk**

**Inwestor :** Gmina Bielsk

**Lokalizacja :** obręb ew. Dębskgm. Bielsk , działka nr 15, 9

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 550 mb i szerokości dz. 15 – 6,0-18,0 m, dz. 9 – 3,50 -5,0m. Droga jest w ciągłej eksploatacji.

W ramach remontu drogi planuje się wykonanie następujących czynności na odcinku 0+000,00 – 0+550,00km (dz. 15 i 9):

* ocena stanu istniejącego,
* roboty pomiarowe,
* w zakresie sieci wodociągowej – bez zmian,
* wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi,
* wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 3,50 m,
* powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3,0 m,
* mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką;
* roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,25m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu,

Celem remontu drogi jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez wzmocnienie istniejącej podbudowy żwirowej, która obecnie jest w złym stanie technicznym. Remont drogi odbywać się będzie w istniejącym śladzie. Na etapie realizacji robót drogę należy wytyczyć geodezyjnie. Wody opadowe z nawierzchni spłyną powierzchniowo na tereny przyległe - pobocza, a tym samym pozwoli to na ochronę nawierzchni drogi. Warunki odprowadzenia wód opadowych nie ulegają znacząco zmianie.

Planowane do wykonania roboty na drodze posłużą do budowy nawierzchni bitumicznej z wykorzystaniem wykonanych robót jako podbudowy.

W zakresie sieci elektroenergetycznej zachowana zostanie skrajnia drogi zgodnie z § 54 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), w wysokości 3,50m dla drogi kat. D.

Planowany remont drogi nie koliduje z istniejącym drzewostanem. W miejscach zbliżeń korzenie drzew będą odpowiednio zabezpieczone a w przypadku konieczności wycinki Gmina wystąpi o uzyskanie stosownych pozwoleń. W zakres remontu drogi nie wchodzi zmiana konstrukcji drogi.

Wykonanie robót winno odpowiadać „Warunkom Technicznym wykonania i odbioru robót budowlano – montażowym” tom I MGPiB. ITB W-wa 1989 i odpowiednim normom i rozporządzeniem państwowym. Wszystkie prace remontowe należy wykonać zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi budownictwa.

Projektowana inwestycja nie zagraża interesom osób trzecich.

Zadanie nr 2: **Remont drogi gminnej w miejscowości Gilino**

**Inwestor :** Gmina Bielsk

**Lokalizacja :** obręb ew. Gilinogm. Bielsk , **działka nr 197**

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem oraz destruktem asfaltowym o długości 410 mb i szerokości 5,0 m. Droga jest w ciągłej eksploatacji.

W ramach remontu drogi planuje się wykonanie następujących czynności na odcinku 0+000 – 0+410,00km:

* ocena stanu istniejącego,
* roboty pomiarowe,
* w zakresie sieci wodociągowej – regulacja zasuw,
* w zakresie kabla elektroenergetycznego – założenie 1 szt. rur osłonowych na przejściu poprzecznym przez drogę
* wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi,
* wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m,
* powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3,0 m,
* mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką;
* roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,25m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu,

Celem remontu drogi jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez uszczelnienie istniejącej podbudowy żwirowej oraz z destruktu asfaltowego, która obecnie jest w złym stanie technicznym. Uszczelnienie nawierzchni żwirowej pozwoli na powierzchniowe odprowadzenie wody na tereny przyległe - pobocza, a tym samym pozwoli to na ochronę nawierzchni drogi. Warunki odprowadzenia wód opadowych nie ulegają zmianie.

Planowane do wykonania roboty na drodze posłużą do budowy nawierzchni bitumicznej z wykorzystaniem wykonanych robót jako podbudowy.

W zakresie sieci elektroenergetycznej zachowana zostanie skrajnia drogi zgodnie z § 54 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), w wysokości 3,50m dla drogi kat. D.

Planowany remont drogi nie koliduje z istniejącym drzewostanem. W miejscach zbliżeń korzenie drzew będą odpowiednio zabezpieczone a w przypadku konieczności wycinki Gmina wystąpi o uzyskanie stosownych pozwoleń. W zakres remontu drogi nie wchodzi zmiana konstrukcji drogi.

Wykonanie robót winno odpowiadać „Warunkom Technicznym wykonania i odbioru robót budowlano – montażowym” tom I MGPiB. ITB W-wa 1989 i odpowiednim normom i rozporządzeniem państwowym. Wszystkie prace remontowe należy wykonać zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi budownictwa.

Projektowana inwestycja nie zagraża interesom osób trzecich.

**Lokalizacja :** obręb ew. Gilinogm. Bielsk , **działka nr 384**; obręb ew. Kuchary-Jeżewogm. Bielsk , **działka nr 159**

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową o długości 570 mb i szerokości 5,0 m. Droga jest w ciągłej eksploatacji.

W ramach remontu drogi planuje się wykonanie następujących czynności na odcinku 0+000 – 0+570,00km:

* ocena stanu istniejącego,
* roboty pomiarowe,
* w zakresie sieci wodociągowej – bez zmian,
* wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi,
* wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 3,50 m,
* powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3,0 m,
* mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką;
* roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,25m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu,

Celem remontu drogi jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez uszczelnienie istniejącej podbudowy żwirowej, która obecnie jest w złym stanie technicznym, Uszczelnienie nawierzchni żwirowej pozwoli na powierzchniowe odprowadzenie wody na tereny przyległe - pobocza, a tym samym pozwoli to na ochronę nawierzchni drogi. Warunki odprowadzenia wód opadowych nie ulegają zmianie.

Planowane do wykonania roboty na drodze posłużą do budowy nawierzchni bitumicznej z wykorzystaniem wykonanych robót jako podbudowy.

W zakresie sieci elektroenergetycznej zachowana zostanie skrajnia drogi zgodnie z § 54 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), w wysokości 3,50m dla drogi kat. D.

Planowany remont drogi nie koliduje z istniejącym drzewostanem. W miejscach zbliżeń korzenie drzew będą odpowiednio zabezpieczone a w przypadku konieczności wycinki Gmina wystąpi o uzyskanie stosownych pozwoleń. W zakres remontu drogi nie wchodzi zmiana konstrukcji drogi.

Wykonanie robót winno odpowiadać „Warunkom Technicznym wykonania i odbioru robót budowlano – montażowym” tom I MGPiB. ITB W-wa 1989 i odpowiednim normom i rozporządzeniem państwowym. Wszystkie prace remontowe należy wykonać zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi budownictwa.

Projektowana inwestycja nie zagraża interesom osób trzecich.

Zadanie nr 3: **Remont drogi gminnej w miejscowości Rudowo**

**Inwestor :** Gmina Bielsk

**Lokalizacja :** obręb ew. Rudowogm. Bielsk , działka nr 36, 25

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 558 mb i szerokości dz. 36 - 5,0 m, dz. 25 – 6 -11,0m. Droga jest w ciągłej eksploatacji.

W ramach remontu drogi planuje się wykonanie następujących czynności na odcinku 0+000 – 0+558,00km (dz. 36, 25):

* ocena stanu istniejącego,
* roboty pomiarowe,
* w zakresie sieci wodociągowej – bez zmian,
* wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi,
* wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m,
* powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3,0 m,
* mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką;
* roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,25m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu,

Celem remontu drogi jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez wzmocnienie istniejącej podbudowy żwirowej, która obecnie jest w złym stanie technicznym. Remont drogi odbywać się będzie w istniejącym śladzie. Na etapie realizacji robót drogę należy wytyczyć geodezyjnie. Wody opadowe z nawierzchni spłyną powierzchniowo na tereny przyległe - pobocza, a tym samym pozwoli to na ochronę nawierzchni drogi. Warunki odprowadzenia wód opadowych nie ulegają znacząco zmianie.

Planowane do wykonania roboty na drodze posłużą do budowy nawierzchni bitumicznej z wykorzystaniem wykonanych robót jako podbudowy.

W zakresie sieci elektroenergetycznej zachowana zostanie skrajnia drogi zgodnie z § 54 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), w wysokości 3,50m dla drogi kat. D.

Planowany remont drogi nie koliduje z istniejącym drzewostanem. W miejscach zbliżeń korzenie drzew będą odpowiednio zabezpieczone a w przypadku konieczności wycinki Gmina wystąpi o uzyskanie stosownych pozwoleń. W zakres remontu drogi nie wchodzi zmiana konstrukcji drogi.

Wykonanie robót winno odpowiadać „Warunkom Technicznym wykonania i odbioru robót budowlano – montażowym” tom I MGPiB. ITB W-wa 1989 i odpowiednim normom i rozporządzeniem państwowym. Wszystkie prace remontowe należy wykonać zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi budownictwa.

Projektowana inwestycja nie zagraża interesom osób trzecich.

Zadanie nr 4: **Remont drogi gminnej w miejscowości Sękowo**

**Inwestor :** Gmina Bielsk

**Lokalizacja :** obręb ew. Sękowogm. Bielsk , działka nr 141

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 630 mb i szerokości 4,0 -5,0 m. Droga jest w ciągłej eksploatacji.

W ramach remontu drogi planuje się wykonanie następujących czynności na odcinku 0+000 – 0+630,00km:

* ocena stanu istniejącego,
* roboty pomiarowe,
* w zakresie sieci wodociągowej – bez zmian,
* w zakresie kabla elektroenergetycznego – założenie 2 szt. rur osłonowych na przejściu poprzecznym przez drogę
* wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi,
* wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 3,50 m,
* powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3,0 m,
* mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką;
* roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,25m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu,

Celem remontu drogi jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez uszczelnienie istniejącej podbudowy żwirowej, która obecnie jest w złym stanie technicznym, Uszczelnienie nawierzchni żwirowej pozwoli na powierzchniowe odprowadzenie wody na tereny przyległe - pobocza, a tym samym pozwoli to na ochronę nawierzchni drogi. Warunki odprowadzenia wód opadowych nie ulegają zmianie.

Planowane do wykonania roboty na drodze posłużą do budowy nawierzchni bitumicznej z wykorzystaniem wykonanych robót jako podbudowy.

W zakresie sieci elektroenergetycznej zachowana zostanie skrajnia drogi zgodnie z § 54 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), w wysokości 3,50m dla drogi kat. D.

Planowany remont drogi nie koliduje z istniejącym drzewostanem. W miejscach zbliżeń korzenie drzew będą odpowiednio zabezpieczone a w przypadku konieczności wycinki Gmina wystąpi o uzyskanie stosownych pozwoleń. W zakres remontu drogi nie wchodzi zmiana konstrukcji drogi.

Wykonanie robót winno odpowiadać „Warunkom Technicznym wykonania i odbioru robót budowlano – montażowym” tom I MGPiB. ITB W-wa 1989 i odpowiednim normom i rozporządzeniem państwowym. Wszystkie prace remontowe należy wykonać zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi budownictwa.

Projektowana inwestycja nie zagraża interesom osób trzecich.

Zadanie nr 5: **Remont drogi gminnej w miejscowości Strusino**

**Inwestor :** Gmina Bielsk

**Lokalizacja :** obręb ew. Strusinogm. Bielsk , działka nr 20

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 990 mb i szerokości 4,0 -5,0 m. Droga jest w ciągłej eksploatacji.

W ramach remontu drogi planuje się wykonanie następujących czynności na odcinku 0+000 – 0+990,00km:

* ocena stanu istniejącego,
* roboty pomiarowe,
* w zakresie sieci wodociągowej – bez zmian,
* wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi,
* wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 3,50 m,
* powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3,0 m,
* mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką;
* roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,25m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu,

Celem remontu drogi jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez uszczelnienie istniejącej podbudowy żwirowej, która obecnie jest w złym stanie technicznym, Uszczelnienie nawierzchni żwirowej pozwoli na powierzchniowe odprowadzenie wody na tereny przyległe - pobocza, a tym samym pozwoli to na ochronę nawierzchni drogi. Warunki odprowadzenia wód opadowych nie ulegają zmianie.

Planowane do wykonania roboty na drodze posłużą do budowy nawierzchni bitumicznej z wykorzystaniem wykonanych robót jako podbudowy.

W zakresie sieci elektroenergetycznej zachowana zostanie skrajnia drogi zgodnie z § 54 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), w wysokości 3,50m dla drogi kat. D.

Planowany remont drogi nie koliduje z istniejącym drzewostanem. W miejscach zbliżeń korzenie drzew będą odpowiednio zabezpieczone a w przypadku konieczności wycinki Gmina wystąpi o uzyskanie stosownych pozwoleń. W zakres remontu drogi nie wchodzi zmiana konstrukcji drogi.

Wykonanie robót winno odpowiadać „Warunkom Technicznym wykonania i odbioru robót budowlano – montażowym” tom I MGPiB. ITB W-wa 1989 i odpowiednim normom i rozporządzeniem państwowym. Wszystkie prace remontowe należy wykonać zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi budownictwa.

Projektowana inwestycja nie zagraża interesom osób trzecich.

Zadanie nr 6: **Remont drogi gminnej w miejscowości Tchórz**

**Inwestor :** Gmina Bielsk

**Lokalizacja :** obręb ew. Tchórzgm. Bielsk , działka nr 42

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 381 mb i szerokości 3,50 -4,0 m. Droga jest w ciągłej eksploatacji.

W ramach remontu drogi planuje się wykonanie następujących czynności na odcinku 0+000 – 0+381,00km:

* ocena stanu istniejącego,
* roboty pomiarowe,
* w zakresie sieci wodociągowej – bez zmian,
* wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi,
* wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 3,25 m,
* powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 2,75 m,
* mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką;
* roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,25m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu,

Celem remontu drogi jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez uszczelnienie istniejącej podbudowy żwirowej, która obecnie jest w złym stanie technicznym, Uszczelnienie nawierzchni żwirowej pozwoli na powierzchniowe odprowadzenie wody na tereny przyległe - pobocza, a tym samym pozwoli to na ochronę nawierzchni drogi. Warunki odprowadzenia wód opadowych nie ulegają zmianie.

Planowane do wykonania roboty na drodze posłużą do budowy nawierzchni bitumicznej z wykorzystaniem wykonanych robót jako podbudowy.

W zakresie sieci elektroenergetycznej zachowana zostanie skrajnia drogi zgodnie z § 54 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), w wysokości 3,50m dla drogi kat. D.

Planowany remont drogi nie koliduje z istniejącym drzewostanem. W miejscach zbliżeń korzenie drzew będą odpowiednio zabezpieczone a w przypadku konieczności wycinki Gmina wystąpi o uzyskanie stosownych pozwoleń. W zakres remontu drogi nie wchodzi zmiana konstrukcji drogi.

Wykonanie robót winno odpowiadać „Warunkom Technicznym wykonania i odbioru robót budowlano – montażowym” tom I MGPiB. ITB W-wa 1989 i odpowiednim normom i rozporządzeniem państwowym. Wszystkie prace remontowe należy wykonać zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi budownictwa.

Projektowana inwestycja nie zagraża interesom osób trzecich.

Zadanie nr 7: **Remont drogi gminnej w miejscowości Zągoty**

**Inwestor :** Gmina Bielsk

**Lokalizacja :** Zągotygm. Bielsk , działka nr ew. 63,

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 285 mb i szerokości 5,50-12 m. Droga jest w ciągłej eksploatacji.

W ramach remontu drogi planuje się wykonanie następujących czynności na odcinku 285 mb:

* ocena stanu istniejącego,
* roboty pomiarowe,
* w zakresie sieci wodociągowej – regulacja zasuw,
* w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej – regulacja 8 szt. studni,
* wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi,
* wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 5,0 m,
* powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 4,0m,
* mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką;
* roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,50m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu,

Celem remontu drogi jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez wzmocnienie istniejącej podbudowy żwirowej, która obecnie jest w złym stanie technicznym. Remont drogi odbywać się będzie w istniejącym śladzie. Na etapie realizacji robót drogę należy wytyczyć geodezyjnie. Wody opadowe z nawierzchni spłyną powierzchniowo na tereny przyległe - pobocza, a tym samym pozwoli to na ochronę nawierzchni drogi. Warunki odprowadzenia wód opadowych nie ulegają znacząco zmianie.

Planowane do wykonania roboty na drodze posłużą do budowy nawierzchni bitumicznej z wykorzystaniem wykonanych robót jako podbudowy.

W zakresie sieci elektroenergetycznej zachowana zostanie skrajnia drogi zgodnie z § 54 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), w wysokości 3,50m dla drogi kat. D.

Planowany remont drogi przebiegającej po działce nr ew. 63 położonej w obrębie ew. Zągoty gm. Bielsk nie koliduje z istniejącym drzewostanem.

W zakres remontu drogi nie wchodzi zmiana konstrukcji drogi.

Wykonanie robót winno odpowiadać „Warunkom Technicznym wykonania i odbioru robót budowlano – montażowym” tom I MGPiB. ITB W-wa 1989 i odpowiednim normom i rozporządzeniem państwowym. Wszystkie prace remontowe należy wykonać zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi budownictwa.

Projektowana inwestycja nie zagraża interesom osób trzecich.

Zadanie nr 8: **Remont drogi gminnej w miejscowości Goślice**

**Inwestor :** Gmina Bielsk

**Lokalizacja :** obręb ew. Goślicegm. Bielsk , działka nr 98.

**Lokalizacja :** obręb ew. Goślicegm. Bielsk , działka nr 94

Droga przeznaczona do remontu posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną żwirem o długości 445 mb i szerokości dz. 98 - 5,0 m, dz. 94 – 3,0m. Droga jest w ciągłej eksploatacji.

W ramach remontu drogi planuje się wykonanie następujących czynności na odcinku 0+000 – 0+245,00km (dz.98):

* ocena stanu istniejącego,
* roboty pomiarowe,
* w zakresie sieci wodociągowej – bez zmian,
* wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi,
* wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 4,0 m,
* powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 3,0 m,
* mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką;
* roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,25m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu,

W ramach remontu drogi planuje się wykonanie następujących czynności na odcinku 0+245,00 – 0+445,00km (dz.94):

* ocena stanu istniejącego,
* roboty pomiarowe,
* w zakresie sieci wodociągowej – bez zmian,
* wyprofilowanie poprzeczne i podłużne drogi,
* wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym (pospółka)- grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm na szerokości drogi – 3,0 m,
* powierzchniowe poczwórne utrwalenie poprzez czterokrotny sprysk emulsją asfaltową czterokrotnie rozsypanego kruszywa sortowanego– 4 cm grubości (4x1cm) na szerokości 2,50 m,
* mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych i zebranie nadmiaru gruntu powstałego w wyniku profilowania dróg równiarką;
* roboty dodatkowe - pobocza 2 x 0,25m- profilowanie i ścięcie zawyżonych poboczy, wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych o grubości 20cm po zagęszczeniu,

Celem remontu drogi jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez wzmocnienie istniejącej podbudowy żwirowej, która obecnie jest w złym stanie technicznym. Remont drogi odbywać się będzie w istniejącym śladzie. Na etapie realizacji robót drogę należy wytyczyć geodezyjnie. Wody opadowe z nawierzchni spłyną powierzchniowo na tereny przyległe - pobocza, a tym samym pozwoli to na ochronę nawierzchni drogi. Warunki odprowadzenia wód opadowych nie ulegają znacząco zmianie.

Planowane do wykonania roboty na drodze posłużą do budowy nawierzchni bitumicznej z wykorzystaniem wykonanych robót jako podbudowy.

W zakresie sieci elektroenergetycznej zachowana zostanie skrajnia drogi zgodnie z § 54 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), w wysokości 3,50m dla drogi kat. D.

Planowany remont drogi nie koliduje z istniejącym drzewostanem. W miejscach zbliżeń korzenie drzew będą odpowiednio zabezpieczone a w przypadku konieczności wycinki Gmina wystąpi o uzyskanie stosownych pozwoleń. W zakres remontu drogi nie wchodzi zmiana konstrukcji drogi.

Wykonanie robót winno odpowiadać „Warunkom Technicznym wykonania i odbioru robót budowlano – montażowym” tom I MGPiB. ITB W-wa 1989 i odpowiednim normom i rozporządzeniem państwowym. Wszystkie prace remontowe należy wykonać zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi budownictwa.

Projektowana inwestycja nie zagraża interesom osób trzecich.

**Załącznik nr 3** do SWZ

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez**:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy1**

**aktualne na dzień składania ofert, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Remont dróg w gminie Bielsk w zakresie wykonania zadań opisanych w SWZ”**,prowadzonego przez **Gminę Bielsk***,* oświadczam, co następuje:

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:**
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
**art. 108 ust. 1** **ustawy Pzp**.
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
**109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7** **ustawy Pzp**
4. Oświadczam**2)**, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. art.* ***108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7*** *ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. **110 ust. 2** ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………………….…
5. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
6. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZAŁU W POSTĘPOWANIU:**

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale X, w zakresie pkt **3)** …………….. SWZ.

**2.** Oświadczam**4)**, że w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale X, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………..…………… w zakresie pkt …………… SWZ

 *(wskazać podmiot i określić pkt SWZ w którym ujęto warunek spełniany przez podmiot udostępniający zasoby.)*

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 …………………………

 *(podpis)*

1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze oświadczenie składa każdy z uczestników oferty wspólnej w imieniu swojej firmy na osobnym druku;

2 wypełnić, gdy zachodzą podstawy wykluczenia

3 **wskazać numer warunku** (Rozdział X), który spełnia wykonawca / wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

4 wypełnić w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp

**Załącznik nr 4** do SWZ

**Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, tj.**

**……………………………………………………………………………………..**

*(wskazać nazwę podmiotu)*

**Składane na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**(dalej jako: ustawa Pzp)**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Remont dróg w gminie Bielsk w zakresie wykonania zadań opisanych w SWZ”**,prowadzonego przez **Gminę Bielsk***,* oświadczam, co następuje:

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
**art. 108 ust. 1** **ustawy Pzp**.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
**109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7** **ustawy Pzp**

3. Oświadczam**1)**, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. Art.* ***108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7*** *ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. **110 ust. 2** ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………

4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

**II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale X, pkt. ….. SWZ, w zakresie w jakim udostępniam zasoby.

1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy ……………………………………*

1 wypełnić, gdy zachodzą podstawy wykluczenia

**Załącznik nr 5**

**do SWZ**

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez**:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI**

**LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na: **„Remont dróg w gminie Bielsk w zakresie wykonania zadań opisanych w SWZ”**,prowadzonego przez **Gminę Bielsk** prowadzonym w trybie podstawowym.

Oświadczam/my, że Wykonawca:

1. **nie należymy** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.) w stosunku do Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego\*
2. **należy** do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:\*

1)………………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie przekładam następujące dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

1)………………………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………………………

*Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy ……………………………………*

\*/ *niepotrzebne skreślić*

# **Załącznik nr 6**

# **do SWZ**

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez**:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH**,

**w celu oceny spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (pkt. X.4.1) SWZ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zamawiającego**  | **Zakres/opis wykonanych robót budowlanych**należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa **w punkcie X.4.1 SWZ** | **Wartość** **w pln** | **Termin wykonania** (rozpoczęcie – zakończenie) | **Nazwa Wykonawcy/ podmiotu,** wykazującego spełnianie warunku |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** |
| ***1.*** |  |  |  |  |  |
| ***Itd.*** |  |  |  |  |  |

* wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

**Oświadczam(y), że:**

* poz. nr ............... wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę\*
* poz. nr ............... wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne podmiot/y, na potwierdzenie czego załączam/my pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania do dyspozycji swoich zasobów\*

*Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy ……………………………………*

**Załącznik nr 7 do SWZ**

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez**:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

**W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Funkcja (rola) w realizacji zamówienia Nazwisko i imię | **DOŚWIADCZENIE** | **KWALIFIKACJE ZAWODOWE W TYM NUMER I RODZAJ UPRAWNIEŃ, DATA WYDANIA, INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZAJU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH** | **Podstawa do dysponowania osobą[[1]](#footnote-1)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### Uwaga:

*Doświadczenie osób - należy podać w latach, licząc od daty uzyskania wymaganych uprawnień do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu*

*Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy ……………………………………*

**Załącznik nr 8 do SWZ**

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO**

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na: **„Remont dróg w gminie Bielsk w zakresie wykonania zadań opisanych w SWZ”**,

prowadzonym w trybie podstawowym

W imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

*(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)*

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… *(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)*

do dyspozycji Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Równocześnie oświadczam:**

1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie[[2]](#footnote-2):

**……………………………………………………………………………………………………………………….**

1. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

**……………………………………………………………………………………………………………………….**

1. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

**…………………………………………………………………………………………………………………………**

1. będę realizował roboty budowlane, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków udziału, na których polega Wykonawca :

…………………………………………………………………………………………………………………………..

**Ponadto oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 108 ust.1 ustawy Pzp.**

**Potwierdzam, że stosunek łączący mnie/nas z Wykonawcą, gwarantuje rzeczywisty dostęp do wskazanych zasobów.**

.............................................................................................

*(podpis uprawnionego przedstawiciela*

*podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji Wykonawcy)*

Druk wielokrotnego wykorzystania – należy wypełnić odrębnie dla różnych podmiotów oddających swoje zasoby do dyspozycji wykonawcy.

1. Należy precyzyjnie określić podstawę do dysponowania wskazaną osoba, tj. np. pracownik własny (umowa o pracę), umowa zlecenie, czy jest to pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu załącza do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji osoby/osób z uprawnieniami jak wskazano w tabeli, na okres korzystania tej/ tych osoby/osób przy wykonywaniu zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby. [↑](#footnote-ref-2)